**PRZEDMIAR**

**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień** 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI |  : Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym |
| INWESTOR |  : Gmina Michałowice |
| ADRES INWESTORA |  : 05-816 Michałowiece, Reguły ul. Powstańców Warszawy 1 : DROGOWA |
| SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : | Witold Pietrzak (Drogowa) |
| DATA OPRACOWANIA : | 05.2020 r. |

# PODPIS OSOBY WYKONUJĄCEJ PRZEDMIAR

Data opracowania 05.2020 r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

PRZEDMIAR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod pozy-****cji** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Razem** |
| 1 | KNNR 10206-040208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość ustala oferent km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi | m3 |  |  |
|  |  | 30 | m3 | 30,000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **30,000** |
| 2 | KNNR 6 0204-03 analogia | Podbudowa z kruszywa betonowego 0-63 mm, grubość warstwy 20cm | m2 |  |  |
|  |  | 4500 | m2 | 4 500,000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **4 500,000** |
| 3 | KNNR 6 0112-06 analogia | Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zag ęszczeniu 15 cmPospółka - uziarnienie 0-31,5 mm | m2 |  |  |
|  |  | 1500 | m2 | 1 500,000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1 500,000** |
| 4 | KNNR 6 0204-05 analogia | Nawierzchnie z kruszywa łamanego (t łuczeń) - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | poz.2 | m2 | 4 500,000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **4 500,000** |
| 5 | KNNR 6 0204-05 analogia | Nawierzchnie z destruktu - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 3500 | m2 | 3 500,000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **3 500,000** |
| 6 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1,000** |
| 7 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1,000** |

2020.05.20 - PRD- Remont dróg tłuczniem kamiennym, betonowym ora2z destruktem bitumicznym.prd

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 24326

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa wyceny** | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena zł** | **Wartość****zł****(5 x 6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | KNNR 1 020604 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość ustala oferent km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi | m3 | 30,000 |  |  |
| 2 | KNNR 6 0204-03analogia | Podbudowa z kruszywa betonowego 0-63 mm, grubość warstwy 20cm | m2 | 4 500,000 |  |  |
| 3 | KNNR 6 0112-06analogia | Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zag ęszczeniu 15 cm Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm | m2 | 1 500,000 |  |  |
| 4 | KNNR 6 0204-05analogia | Nawierzchnie z kruszywa łamanego (t łuczeń) - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm | m2 | 4 500,000 |  |  |
| 5 | KNNR 6 0204-05analogia | Nawierzchnie z destruktu - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm | m2 | 3 500,000 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 140603 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 1,000 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 140604 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 1,000 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** |  |  |  |  |

**Słownie:**

2020.05.20 - PRD- Remont dróg tłuczniem kamiennym, betonowym ora3z destruktem bitumicznym.prd

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 24326