Załącznik nr 7 do SWZ
Załącznik nr … do umowy
Szczegółowy opis i zakres realizowanych prac:
DRZEWA
•	pokrój roślin typowy dla gatunku lub odmiany, prawidłowo uformowany;
•	w przypadku roślin parkowych korona właściwie wyprowadzona, nasada na wys. 1,6-3,0 m, jeden wyraźny przewodnik oraz boczne gałęzie wyrastające pod odpowiednim kątem;
•	pień prosty i silny z zabliźnionymi miejscami po cięciach formujących;
•	obwody pni na wysokości 1,0 m zgodnie z doborem gatunkowym i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;
•	bryła korzeniowa proporcjonalnie uformowana w stosunku do części nadziemnej, zwarta, nieprzesuszona i prawidłowo zapakowana (balot – juta + drut), bądź korzenie wykształcone proporcjonalnie w stosunku do rozmiarów pojemnika (kontenery);
•	liczba szkółkowań (przesadzeń w szkółce) – min. 2x, optymalnie 3x-4x;
•	brak uszkodzeń mechanicznych i oznak chorobowych części nadziemnych i podziemnych;

Dodatkowo materiał szkółkarski nie może mieć oznak porażenia przez patogeny, żerowania szkodników oraz objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki.
Rośliny balotowane z gołym korzeniem powinny być wykopane z gruntu w szkółce najwcześniej 2 dni przed dniem odbioru roślin i do tego czasu prawidłowo przechowywane, chronione przed wysuszeniem, przegrzaniem i in.

Wykonanie nasadzeń:
•	wykopanie dołów dla drzew liściastych o pojemności ok 1,0m3 i głębokości ok 80-90 cm. Doły należy wypełnić humusem z terenu, jeżeli jest to możliwe. W miejscach nasadzeń nowych drzew należy przygotować doły na całą szerokość projektowanej misy i głębokość 80-90 cm. 
•	rośliny przed sadzeniem należy podlewać, 
•	bezpośrednio przed posadzeniem zaleca się przycinać jedynie gałęzie martwe lub uszkodzone – np. podczas transportu. W przypadku dobrze przygotowanego materiału szkółkarskiego nie zaleca się dokonywać cięć formujących,
•	rośliny uprawiane w pojemnikach należy delikatnie wyjmować z opakować w miejscu sadzenia, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Przed umieszczeniem w dole konieczne jest sprawdzenie, czy nie wytworzyły się korzenie spiralne. Jeśli tak należy je ręcznie rozluźnić  uważając, by nie naruszyć spójności bryły,
•	sadzone drzewa balotowane należy umieścić w dole z opakowaniem, które jest biodegradowalne,
•	po włożeniu drzewa do dołu należy zgodnie z zaleceniami producenta zamontować system mocujący bryłę korzeniową w podłożu,
•	należy niezależnie odbierać prace związane z wykonaniem dołów oraz z montażem systemu mocującego bryłę korzeniową drzew w podłożu (prace zanikowe), lub ulegające zakryciu,
•	podczas sadzenia nie można dopuścić do rozpadnięcia się bryły korzeniowej,
•	należy sadzić drzewa tak głęboko, jak rosły uprzednio w szkółce, W tym celu podczas sadzenia należy utrzymywać poziom szyi korzeniowej równo z poziomem terenu,
•	na glebach spulchnionych , gdzie może dochodzić do osiadania bryły korzeniowej, zaleca się sadzić kilka centymetrów płycej, co pozwoli zniwelować ewentualne osiadanie bryły,
•	na gruntach nieprzepuszczalnych lub o wysokim poziomie zwierciadła wód gruntowych należy sadzić rośliny tak, aby górny poziom bryły znajdował się powyżej poziomu terenu, spód bryły korzeniowej nie powinien mieć kontaktu z wodą stojącą,
•	jeśli bryła zabezpieczona jest jutą i siatką stalową po ustawieniu drzewa w miejscu docelowym należy bezwzględnie przeciąć i usunąć owinięte wokół szyi korzeniowej wszelkie oploty z drutów stalowych łączące siatkę i rozwiązać węzeł z juty. Nieprzepuszczalne opakowania z tworzyw sztucznych musza być usuwane,
•	pnie drzew należy bezwzględnie zabezpieczyć jutą oraz zamontować plastikowe osłonki pni chroniące podstawę pnia drzewa (typu TreeProtect),
•	doły sadzeniowe należy wypełnić żyznym humusem,
•	wysypywane do dołu podłoże należy sukcesywnie zagęszczać,
•	podlewanie po posadzeniu rośliny musi być obfite (30-40l wody/drzewo) w celu zamulenia wolnych przestrzeni w podłożu oraz nawilżenia bryły korzeniowej. Podlewanie można łączyć z zasypywaniem dołów sadzeniowych i wykonywać je w kilku etapach (np. co 1/3 głębokości), aż do całkowitego wyrównania podłoża,
•	miejsce sadzenia powinno być zakończone uformowaniem wokół drzewa ziemnej misy korzeniowej, której brzegi muszą zatrzymywać wodę,
•	powierzchnię gleby w obrębie mis korzeniowych należy ściółkować korą drzew iglastych. Grubość ściółki 6 cm. Rozścielona warstwa ściółki nie powinna przylegać bezpośrednio do nasady pnia – należy pozostawić dystans 10-15 cm wolnej, nie pokrytej przestrzeni wokół pnia drzewa,
•	nie zaleca się nawożenia roślin zaraz po posadzeniu,
•	materiały pomocnicze niezbędne do sadzenia takie jak substraty, komposty, środki chemiczne, elementy systemów stabilizujących i in. Powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty, bądź oświadczenia zgodności z właściwą normą,
•	sadzone drzewa o obwodach pni 20 cm i więcej mierzonych na wysokości 1,0m należy stabilizować w podłożu. Stabilizacja drzew za pomocą systemów mocujących bryłę drzew – systemy podziemne, zakrywane. Mają na celu stabilizować drzewo w podłożu, chronić przed wywróceniem i ewentualną kradzieżą.
•	sadzone drzewa o obwodach pni do 18 cm mierzonych na wysokości 1,0 m należy stabilizować z użyciem konstrukcji 3 palików drewnianych usztywnionych na górze i w połowie. Paliki powinny być impregnowane ciśnieniowo z zaostrzonym jednym końcem, co ułatwi ich wbijanie w podłoże. Paliki powinny mieć min 7 cm średnicy i min. 2 m wysokości. Drzewo należy przymocować do palików używając specjalnych taśm parcianych przeznaczonych do stabilizacji drzew, 
•	na palikach musi być przymocowane oznaczenie:
DRZEWA DLA MICHAŁOWIC  
Wykonawca …..
Gatunek …..
Rok posadzenia …..
•	oznaczenie wykonawcy, gatunku i roku posadzenia musi być wykonane z tworzywa PCV 
i być przymocowane do palików, tak by było widoczne,
•	drzewa iglaste należy dodatkowo ogrodzić siatką, przymocowaną do palików w odległości ok. 20 cm poza obrysem korony,
•	za standardowy rozmiar drzew preferowanych przez Zamawiającego uznaje się 14 cm 
w obwodzie mierzonym na wysokości 1,0 m oraz min. wysokość 2,5 m,
•	w przypadku nasadzeń drzew z gatunku wierzba płacząca (w kontynuacji nasadzeń  obecnych) należy je dodatkowo zabezpieczyć siatką zabezpieczającą głównie przed obgryzaniem pni drzew przez bobry, identyczną do zastosowanej przy obecnych nasadzeniach.

KRZEWY, BYLINY I TRAWY OZDOBNE:
•	rośliny z uprawy pojemnikowej, w pierwszym wyborze, czyste odmianowo, wyprodukowane zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Dodatkowo materiał szkółkarski nie może mieć oznak porażenia przez patogeny, żerowania szkodników oraz objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,
•	system korzeniowy: bryła korzeniowa musi być równomiernie rozłożona w pojemniku, podłoże w pojemniku powinno być równomiernie przerośnięte korzeniami. Bryła korzeniowa ma pozostać w całości po usunięciu pojemnika. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić zwracając uwagę czy wierzchołki korzeni są jasne i żywotne. Bryła nie może być przesuszona i uszkodzona mechanicznie,
•	części naziemne w okresie wegetacji mają być silne, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych i objawów chorobowych, właściwie wybarwione. Poza okresem wegetacji dopuszcza się ścięte części naziemne (konieczność wynikająca ze sposobu pielęgnacji),
•	w przypadku krzewów min. 5 dobrze wykształconych pędów szkieletowych równomiernie (nie jednostronnie) rozgałęzionych,

Wykonanie nasadzeń
Na przygotowane podłoże pod nasadzenia należy posadzić zaprojektowane/wskazane rośliny na rabatach, sadzenie polega na:
•	wykopanie dołów o średnicy i głębokości 30-40 cm dla krzewów i bylin, Sadzić rośliny 
w doły bez zaprawiania. Zasypanie dołów humusem,
•	redukcja pędów sadzonych krzewów,
•	sadzenie - rośliny sadzimy na taką głębokość na jaką rosły w pojemniku,
•	ściółkowanie – grubość warstwy ściółki min 6 cm, na całej powierzchni obsadzanej rabaty, skweru i in.
Drzewa, krzewy, pnącza i byliny sadzić na głębokość, na jakiej rosły w szkółce. Obsypać ziemią, ugnieść, uformować miski - miski wokół krzewów i bylin w odległości 15-30 cm od rośliny 
w zależności od jej wielkości, i obficie podlać – krzewy i byliny – 10l wody na roślinę lub 
w grupach 50-100l/m2 jednorazowo. Całość rabat należy wyściółkować warstwą sezonowanej kory lub zrębków o miąższości min. 6 cm. Po wykonaniu prac związanych z nasadzeniami uporządkować teren.
Prace wykonywane będą według wskazań Zamawiającego, przy odpowiednich warunkach atmosferycznych i muszą być zrealizowane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi normami oraz uzgodnieniami z Zamawiającym. 

W przypadku nasadzonych drzew i krzewów w celu ich utrzymania w odpowiednim stanie należy objąć pielęgnacją polegającą na:  
•	usuwaniu pędów wyrastających z podkładki i z pnia poniżej nasady korony, 
•	usuwaniu odrostów korzeniowych, 
•	podlewaniu szczególnie w okresie suszy - stosownie do potrzeb, 
•	jednokrotnym zasilenie posadzonych drzew i krzewów nawozami mineralnymi o wydłużonym działaniu, 
•	uzupełnieniu i poprawianie palików oraz wiązań (drzewa), 
•	ściółkowaniu, uzupełnieniu ściółki (zrębek, kory) na grubość około 7 cm, w zależności od potrzeb,
•	poprawianiu i formowanie mis przy drzewach, (wiosna, jesień) 
•	wymianie obumarłych roślin.