*Załącznik nr 9 do Ogłoszenia*

**WYKAZ OBIEKTÓW**

Gmina Michałowice posiada następujące obiekty :

1. **Stacja Uzdatniania Wody ul. Turystyczna, Komorów**
2. powierzchnia użytkowa obiektu: 332 m2;
3. rodzaj konstrukcji: murowana;
4. dach: płaski, konstrukcja żelbetowa;
5. pokrycie: papa termozgrzewalna;
6. wyposażenie obiektu w instalacje:
7. źródło zimnej wody – podłączony do sieci gminnej,
8. kanalizacja sanitarna - podłączony do sieci gminnej,
9. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
10. instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – kotłownia gazowa,
11. wentylacja grawitacyjna,
12. instalacja odgromowa,
13. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
14. **Stacja Uzdatniania Wody ul. Źródlana,** **Pęcice**
15. powierzchnia użytkowa obiektu: 283 m2;
16. rodzaj konstrukcji: murowana;
17. dach: kopertowy, konstrukcja drewniana,
18. pokrycie: blachodachówka;
19. wyposażenie obiektu w instalacje:
20. źródło zimnej wody – podłączony do sieci gminnej,
21. kanalizacja sanitarna – zbiornik szczelny,
22. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
23. instalacja centralnego ogrzewania – elektryczna,
24. instalacja ciepłej wody użytkowej – podgrzewacze elektryczne,
25. wentylacja grawitacyjna,
26. instalacja odgromowa,
27. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
28. **Budynek komunalny ul. Przytorowa 16, Reguły**
29. powierzchnia zabudowy : 36,79 m2;
30. powierzchnia użytkowa budynku: 31 m2;
31. ilość kondygnacji: I;
32. rodzaj konstrukcji: drewniana;
33. dach: dwuspadowy;
34. pokrycie: papa asfaltowa;
35. wyposażenie obiektu w instalacje:
36. źródło zimnej wody – podłączony do sieci gminnej,
37. kanalizacja sanitarna – zbiornik szczelny,
38. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
39. instalacja ciepłej wody użytkowej – podgrzewacz elektryczny,
40. wentylacja grawitacyjna,
41. instalacja odgromowa,
42. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
43. **Budynek komunalny ul. Kamelskiego 11, Nowa Wieś**
44. powierzchnia użytkowa: 52 m2;
45. rodzaj konstrukcji: murowana;
46. dach: o konstrukcji drewnianej jednospadowej;
47. pokrycie: blacha trapezowa powlekana;
48. wyposażenie obiektu w instalacje:
49. źródło zimnej wody – podłączony do sieci gminnej,
50. kanalizacja sanitarna – zbiornik szczelny,
51. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
52. instalacja centralnego ogrzewana – z kominka opalanego drewnem,
53. instalacja ciepłej wody użytkowej – podgrzewacze elektryczne,
54. wentylacja grawitacyjna,
55. instalacja odgromowa,
56. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
57. **Budynek komunalny ul. Zaułek 7A, Pęcice**
58. powierzchnia użytkowa: 33 m2;
59. rodzaj konstrukcji: murowana;
60. dach: stropodach płaski;
61. pokrycie: blachodachówka;
62. wyposażenie obiektu w instalacje:
63. źródło zimnej wody – podłączony do sieci gminnej,
64. kanalizacja sanitarna – zbiornik szczelny,
65. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
66. instalacja centralnego ogrzewana – piece na paliwo stałe,
67. instalacja ciepłej wody użytkowej – podgrzewacze elektryczne,
68. wentylacja grawitacyjna
69. instalacja odgromowa,
70. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
71. **Komorów ul. Wiejska 19**
72. powierzchnia użytkowa: 33 m2;
73. rodzaj konstrukcji: murowana;
74. dach: stropodach płaski;
75. pokrycie: blachodachówka;
76. wyposażenie obiektu w instalacje:
77. źródło zimnej wody – podłączony do sieci gminnej,
78. kanalizacja sanitarna – zbiornik szczelny,
79. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
80. instalacja centralnego ogrzewana – piece na paliwo stałe,
81. instalacja ciepłej wody użytkowej – podgrzewacze elektryczne,
82. wentylacja grawitacyjna,
83. instalacja odgromowa,
84. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
85. **Budynek komunalny Komorów ul. Kasztanowa 10B**
86. powierzchnia użytkowa: 55 m2;
87. rodzaj konstrukcji: murowana;
88. dach: stropodach płaski;
89. pokrycie: papa termozgrzewalna;
90. wyposażenie obiektu w instalacje:
91. źródło zimnej wody – podłączony do sieci gminnej,
92. kanalizacja sanitarna – podłączony do sieci gminnej,
93. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
94. instalacja centralnego ogrzewana – z kotłowni gazowej,
95. instalacja ciepłej wody użytkowej – podgrzewacze elektryczne,
96. wentylacja grawitacyjna,
97. instalacja odgromowa,
98. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
99. **Budynek komunalny ul. Kasztanowa 8C, Komorów**
100. powierzchnia użytkowa: 20 m2;
101. rodzaj konstrukcji: murowana;
102. dach: stropodach płaski – konstrukcja drewniana;
103. pokrycie: blacha trapezowa powlekana;
104. wyposażenie obiektu w instalacje:
105. źródło zimnej wody – podłączony do sieci gminnej,
106. kanalizacja sanitarna – zbiornik szczelny,
107. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
108. instalacja centralnego ogrzewana – kuchnia opalana drewnem,
109. instalacja ciepłej wody użytkowej – podgrzewacze elektryczne,
110. wentylacja grawitacyjna,
111. instalacja odgromowa,
112. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
113. **Budynek komunalny ul. Mazurska 67, Komorów**
114. powierzchnia użytkowa: 231 m2;
115. ilość kondygnacji – I + poddasze użytkowe;
116. rodzaj konstrukcji: murowana;
117. stropy: żelbetowe;
118. dach: dwuspadowy - konstrukcja drewniana;
119. pokrycie: blachodachówka;
120. wyposażenie obiektu w instalacje:
121. źródło zimnej wody – podłączony do sieci gminnej,
122. kanalizacja sanitarna – podłączony do sieci gminnej,
123. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
124. instalacja centralnego ogrzewana – elektryczna ,
125. instalacja ciepłej wody użytkowej – podgrzewacze elektryczne,
126. wentylacja grawitacyjna,
127. instalacja odgromowa,
128. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
129. **Budynek komunalny Al. Marii Dąbrowskiej 12/20, Komorów**
130. powierzchnia użytkowa: 117 m2;
131. ilość kondygnacji – I;
132. rodzaj konstrukcji: murowana;
133. dach: stropodach płaski;
134. pokrycie: papa termozgrzewalna;
135. wyposażenie obiektu w instalacje:
136. źródło zimnej wody – podłączony do sieci gminnej,
137. kanalizacja sanitarna – podłączony do sieci gminnej,
138. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
139. wentylacja grawitacyjna,
140. instalacja odgromowa,
141. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
142. **Budynek komunalny Al. Marii Dąbrowskiej 42, Komorów**
143. powierzchnia użytkowa: 101 m2;
144. ilość kondygnacji – I;
145. rodzaj konstrukcji: drewniana;
146. strop: o konstrukcji drewnianej;
147. dach: stropodach płaski;
148. pokrycie: papa termozgrzewalna;
149. wyposażenie obiektu w instalacje:
150. źródło zimnej wody – podłączony do sieci gminnej,
151. kanalizacja sanitarna – podłączony do sieci gminnej,
152. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
153. wentylacja grawitacyjna,
154. instalacja odgromowa,
155. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
156. **Budynek komunalny ul. Łąkowa 18, Opacz Kolonia**
157. powierzchnia zabudowy: 90,90 m2;
158. powierzchnia użytkowa: 81,10 m2;
159. kubatura: 307,20 m3;
160. ilość kondygnacji – I;
161. rodzaj konstrukcji: drewniana;
162. dach: o konstrukcji drewnianej z pali;
163. pokrycie: blacha trapezowa powlekana;
164. wyposażenie obiektu w instalacje:
165. źródło zimnej wody – podłączony do sieci gminnej,
166. kanalizacja sanitarna – podłączony do sieci gminnej,
167. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
168. instalacja centralnego ogrzewana – z pieca gazowego,
169. instalacja ciepłej wody użytkowej – z piecyków gazowych,
170. wentylacja grawitacyjna,
171. instalacja odgromowa,
172. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
173. **Budynek komunalny ul. Ryżowa 90, Opacz Kolonia**
174. powierzchnia użytkowa: 126,00 m2;
175. ilość kondygnacji – I + poddasze użytkowe;
176. rodzaj konstrukcji: murowana;
177. stropy: typu Kleina;
178. dach: czterospadowy o konstrukcji drewnianej;
179. pokrycie: blachodachówka;
180. wyposażenie obiektu w instalacje:
181. źródło zimnej wody – podłączony do sieci gminnej,
182. kanalizacja sanitarna – podłączony do sieci gminnej,
183. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
184. instalacja centralnego ogrzewana – z pieca gazowego,
185. instalacja ciepłej wody użytkowej – podgrzewacze elektryczne,
186. wentylacja grawitacyjna,
187. instalacja odgromowa,
188. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
189. **Ośrodek zdrowia ul. Turkusowa 5, Komorów**
190. powierzchnia użytkowa lokalu nr 1 – 247,8 m2;
191. ilość kondygnacji – I;
192. rodzaj konstrukcji: murowana;
193. stropy: żelbetowe;
194. wyposażenie obiektu w instalacje:
195. źródło zimnej wody – podłączony do sieci gminnej,
196. kanalizacja sanitarna – podłączony do sieci gminnej,
197. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
198. instalacja ciepłej wody użytkowej – podgrzewacze elektryczne,
199. wentylacja grawitacyjna,
200. instalacja odgromowa,
201. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
202. **Ośrodek zdrowia ul. Ludowa 7, Michałowice**
203. kubatura obiektu : 1633,7 m3;
204. powierzchnia zabudowy: 253 m2;
205. powierzchnia użytkowa: 331,91 m2;
206. ilość kondygnacji: II;
207. rodzaj konstrukcji: murowana;
208. stropy: żelbetowe;
209. dach: kopertowy o konstrukcji drewnianej;
210. pokrycie: gont bitumiczny;
211. wyposażenie obiektu w instalacje:
212. źródło zimnej wody – podłączony do sieci gminnej,
213. kanalizacja sanitarna – podłączony do sieci gminnej,
214. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
215. instalacja centralnego ogrzewania – z kotłowni gazowej,
216. instalacja ciepłej wody użytkowej – z kotłowni gazowej,
217. wentylacja grawitacyjna,
218. instalacja odgromowa,
219. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
220. **Świetlica wiejska ul. Ryżowa 90, Opacz Kolonia**
221. kubatura – 1466 m3;
222. powierzchnia zabudowy – 263.94. m2;
223. powierzchnia użytkowa – 271,64 m2;
224. ilość kondygnacji – II;
225. rodzaj konstrukcji: murowana;
226. stropy: żelbetowe;
227. dach: kopertowy o konstrukcji drewnianej;
228. pokrycie: gont bitumiczny;
229. wyposażenie obiektu w instalacje:
230. źródło zimnej wody – podłączony do sieci,
231. kanalizacja sanitarna – podłączony do sieci,
232. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
233. instalacja centralnego ogrzewania – grzejniki elektryczne, pompa ciepła powietrze/powietrze,
234. instalacja ciepłej wody użytkowej – z podgrzewaczy pojemnościowych,
235. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
236. **Świetlica wiejska ul. Wspólnoty Wiejskiej, Sokołów**
237. Powierzchnia użytkowa – 160,00 m2;
238. ilość kondygnacji – I;
239. rodzaj konstrukcji: murowana;
240. stropy: konstrukcja drewniana;
241. dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej;
242. pokrycie: blacha lakierowana trapezowa;
243. wyposażenie obiektu w instalacje:
244. źródło zimnej wody – podłączony do sieci,
245. kanalizacja sanitarna – zbiornik szczelny,
246. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
247. instalacja centralnego ogrzewania – grzejniki elektryczne,
248. instalacja ciepłej wody użytkowej – z podgrzewaczy elektrycznych,
249. instalacja odgromowa,
250. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
251. **Świetlica wiejska ul. Kaliszany 18, Komorów**
252. kubatura – 495,46 m3
253. powierzchnia zabudowy – 92,61 m2
254. powierzchnia użytkowa – 77,28 m2
255. ilość kondygnacji - I
256. rodzaj konstrukcji: murowana
257. stropy: żelbetowe
258. dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej
259. pokrycie: blachodachówka
260. wyposażenie obiektu w instalacje:
261. źródło zimnej wody – podłączony do sieci,
262. kanalizacja sanitarna – podłączony do sieci,
263. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
264. instalacja centralnego ogrzewania – elektryczna,
265. instalacja ciepłej wody użytkowej – z podgrzewaczy elektrycznych,
266. instalacja odgromowa,
267. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
268. **Świetlica wiejska ul. Zaułek 7, Pęcice**
269. powierzchnia użytkowa – 77,00 m2;
270. ilość kondygnacji – I;
271. rodzaj konstrukcji: murowana;
272. dach: stropodach płaski dwuspadowy;
273. pokrycie: blacha trapezowa powlekana ;
274. wyposażenie obiektu w instalacje:
275. źródło zimnej wody – podłączony do sieci,
276. kanalizacja sanitarna – podłączony do sieci,
277. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
278. instalacja centralnego ogrzewania – elektryczna,
279. instalacja ciepłej wody użytkowej – z podgrzewaczy elektrycznych,
280. instalacja odgromowa,
281. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
282. **Świetlica wiejska ul. Księdza Woźniaka, Suchy Las**
283. kubatura – 455 m3;
284. powierzchnia zabudowy - 105,04 m2;
285. powierzchnia użytkowa – 90,02 m2;
286. ilość kondygnacji: I;
287. rodzaj konstrukcji: konstrukcja szkieletowa z profili stalowych;
288. dach: płaski o konstrukcji stalowej;
289. pokrycie: papa termozgrzewalna;
290. wyposażenie obiektu w instalacje:
291. źródło zimnej wody – podłączony do sieci,
292. kanalizacja sanitarna – zbiornik szczelny,
293. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
294. instalacja centralnego ogrzewania – grzejniki elektryczne,
295. instalacja ciepłej wody użytkowej – z podgrzewaczy elektrycznych,
296. wentylacja mechaniczna – nawiewno-wywiewna,
297. instalacja odgromowa,
298. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
299. **Świetlica wiejska ul. Czeremchy 1, Granica**
300. kubatura – 1413,66 m3;
301. powierzchnia zabudowy – 227,6 m2;
302. powierzchnia użytkowa – 242 m2;
303. ilość kondygnacji – I + poddasze użytkowe;
304. rodzaj konstrukcji: z profili stalowych;
305. stropy: konstrukcja stalowa;
306. dach: dwuspadowy z profili stalowych;
307. pokrycie: blacha lakierowana;
308. wyposażenie obiektu w instalacje:
309. źródło zimnej wody – podłączony do sieci,
310. kanalizacja sanitarna – podłączony do sieci,
311. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
312. instalacja centralnego ogrzewania – z paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła,
313. instalacja ciepłej wody użytkowej – z podgrzewaczy elektrycznych,
314. wentylacja mechaniczna – nawiewno-wywiewna,
315. instalacja odgromowa,
316. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
317. **Świetlica wiejska ul. Wiejska 13, Reguły**
318. kubatura – 747,3 m3;
319. powierzchnia zabudowy - 168,8 m2;
320. powierzchnia użytkowa – 150,3 m2;
321. ilość kondygnacji – I;
322. rodzaj konstrukcji: z profili stalowych;
323. stropy: konstrukcja stalowa;
324. dach: płaski;
325. pokrycie: blacha trapezowa;
326. wyposażenie obiektu w instalacje:
327. źródło zimnej wody – podłączony do sieci,
328. kanalizacja sanitarna – podłączony do sieci,
329. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
330. instalacja centralnego ogrzewania – elektryczne,
331. instalacja ciepłej wody użytkowej – z podgrzewaczy elektrycznych,
332. wentylacja mechaniczna – nawiewno-wywiewna,
333. instalacja odgromowa,
334. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
335. **Świetlica wiejska ul. Główna 52B, Nowa Wieś**
336. kubatura – 1297 m3;
337. powierzchnia zabudowy – 218 m2;
338. powierzchnia użytkowa – 235 m2;
339. ilość kondygnacji –II;
340. rodzaj konstrukcji: z profili stalowych;
341. stropy: stropodach konstrukcja stalowa;
342. wyposażenie obiektu w instalacje:
343. źródło zimnej wody – podłączony do sieci,
344. kanalizacja sanitarna – podłączony do sieci,
345. instalacja centralnego ogrzewania – elektryczne,
346. instalacja ciepłej wody użytkowej – z podgrzewaczy elektrycznych,
347. wentylacja mechaniczna – nawiewno-wywiewna,
348. instalacja odgromowa,
349. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
350. **Świetlica wiejska ul. Brzozowa 18, Pęcice Małe**
351. kubatura – 562,33 m3
352. powierzchnia zabudowy – 92,61 m2
353. powierzchnia użytkowa – 77,28 m2
354. ilość kondygnacji -I
355. rodzaj konstrukcji: murawana
356. stropy: teriva na belkach drewnianych
357. pokrycie: dachówka ceramiczna
358. wyposażenie obiektu w instalacje:
359. źródło zimnej wody – podłączony do sieci,
360. kanalizacja sanitarna – podłączony do sieci,
361. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
362. instalacja centralnego ogrzewania – elektryczne,
363. instalacja ciepłej wody użytkowej – z podgrzewaczy elektrycznych,
364. wentylacja grawitacyjna,
365. instalacja odgromowa,
366. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
367. **Obiekt sportowy ul. Wspólnoty Wiejskiej, Sokołów (zaplecze kontenerowe)**
368. powierzchnia zabudowy – 82,90 m2;
369. powierzchnia użytkowa – 58,20 m2;
370. kubatura – 237,91 m3;
371. ilość kondygnacji – I;
372. rodzaj konstrukcji: obiekt kontenerowy;
373. wyposażenie obiektu w instalacje:
374. źródło zimnej wody – podłączony do sieci,
375. kanalizacja sanitarna – podłączony do sieci,
376. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
377. instalacja centralnego ogrzewania – elektryczne,
378. instalacja ciepłej wody użytkowej – z podgrzewaczy elektrycznych,
379. wentylacja mechaniczna – nawiewno-wywiewna,
380. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.
381. **Zaplecze dla obiektu sportowego ul. Rekreacyjna, Granica**
382. powierzchnia zabudowy – 88,66 m2;
383. ilość kondygnacji – I;
384. rodzaj konstrukcji: obiekt kontenerowy;
385. wyposażenie obiektu w instalacje:
386. źródło zimnej wody – podłączony do sieci,
387. kanalizacja sanitarna – podłączony do sieci,
388. kanalizacja deszczowa – na tereny przyległe,
389. instalacja centralnego ogrzewania – elektryczne,
390. instalacja ciepłej wody użytkowej – z podgrzewaczy elektrycznych,
391. wentylacja grawitacyjna,
392. instalacja elektryczna – podłączony do sieci.