**Minimalne parametry projektora:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technologia** | LCD |
| **Rozdzielczość natywna** | 1920x1200 |
| **Proporcje obrazu** | 16:10 |
| **Zmienna ogniskowa obiektywu** | 15,30-24,64 mm |
| **Minimalna odległość projekcji** | 0,75 m |
| **Przekątna obrazu** | 30" - 300" |
| **Żywotność lampy (Eco/Standard)** | 5000 / 7000 godzin |
| **Jasność (ANSI lumenów)** | 5000 |
| **Kontrast** | 16000:1 |
| **Interfejs - wejścia, wyjścia** | Wyjście audio - 1 szt.  Composite video (RCA) - 1 szt.  HDMI - 2 szt.  VGA in (D-sub) - 1 szt.  RJ-45 (LAN) - 1 szt.  USB 2.0 (zasilanie) - 1 szt. |
| **Wbudowane głośniki** | 1x10 W |
| **Poziom generowanego hałasu (dB)** | 37db (standard) 29db (eco) |
| **Przystosowany do montażu sufitowego** | 4,8 kg |